Geotechnik - Tunnelbau und Tunnelmechanik von D. Kolymbas (Springer Verlag 1998)

Korrektur von Druckfehlern (Stand September 1998)

• Seite 172: 5. Zeile von oben: Man ersetze “ wasserlöslichen“ durch “ wassergesättigten“ .

• Seite 198: Gleichung 27.27 lautet richtig:

u̇ |_{r0} ( 1 + c 2Ge e^σ1�^{pc} ) = r_0c 2Ge e^σ1�^{pc} ( − ṗ c + α σ_∞ − p c − α )

• Seite 231: 1. Zeile von unten lautet richtig:

Mit σ_∞ ≈ γh erhält man daher:

• Seite 232: Gleichung 30.6 lautet richtig:

p ≈ [ 2 2K_p + 1 ( 3 2 γh − 2c cos φ 1 − sin φ ) + c cot φ ] · ( r_0 r_0 + h )_{2(Kp−1)} − c cot φ . • Seite 232: Gleichung 30.7 lautet richtig:

p_f = h γ − c r_f cos φ 1 − sin φ 1 + h r_f 2 sin φ 1 − sin φ .

• Seite 233: die Gleichung am Beginn der Seite lautet richtig:

p_f = h γ − c r_f cos φ 1 − sin φ 1 + h r_f 2 sin φ 1 − sin φ

= 450 ·

27 − 50 1, 75 cos 20^∘ 1 − sin 20^∘ 1 + 450 1, 75

2 sin 20^∘ 1 − sin 20^∘

= −23 kN/m^2

• Seite 247: die Gleichung nach dem Satz “ Für die Setzungsverteilung nach Gauss benötigen wir die Größe“ lautet die richtig:

a = D 2 ( H D )_{0,8} = 7, 3 2 ( 10, 6 7, 3 )_{0,8} = 4, 94 m .

2

• Seite 251: Die berichtigte Abb. 33.1 (Korrekturen ersichtlich an der gelben Markierung auf der Internet - Homepage) sieht wie folgt aus:

Abb. 33.1: Radialspannung um einen Schacht • Seite 271: Der erste Absatz von unten lautet richtig:

Bei der Abschätzung der Schließzeit t_s ist r_0 ≪ R = a/2.

• Seite 272: Man korrigiere ϱ bei den Zahlenangaben zum aufgeführten Beispiel

ϱ = 2 g cm^3

= 2.000 kg m^3

• Seite 291: Gleichung 37.3 lautet richtig:

∂y ∂x A x^{i+1} x = ∂y ∂x x^i − y(x^i) + Ṙ B .